Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos Paprastojo remonto darbų

 pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų, patvirtintų direktoriaus

 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-55

 Paprastojo remonto darbų aprašo 1 priedas

**DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| **PATALPA 1-145** |
| 1 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100 vnt. | 0,11 |
| 2 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 1 |
| 3 | Aklių įstatymas į vandentiekio vamzdyną | Vnt. | 2 |
| 4 | Sveikų stiklų išėmimas iš medinių rėmų, viršlangių ir durų, kai stiklo plotas iki 0,25 m2 | m2 | 4,28 |
| 5 | Elektros skaitiklių demontavimas | 100 vnt. | 0,01 |
| 6 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas. | 100 m | 0,14 |
| 7 | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas | m2 | 4,5 |
| 8 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 55,81 |
| 9 | Klijų pašalinimas nuo grindų paviršių. | 100 m2 | 0,5562 |
| 10 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių. | 100 m2 | 0,7757 |
| 11 | Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas. | 100 m2 | 0,0933 |
| 12 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas. | 100 m2 | 0,1118 |
| 13 | Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100 mm, tiesimas. | m | 14,5 |
| 14 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kertant perdangoje angas, kai trapo skersmuo iki 100 mm | Vnt. | 2,0 |
| 15 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte). | m | 43,7 |
| 16 | Plieninių atvamzdžių D 50 mm įpjovimas į vandentiekio tinklus. | Vnt | 2,0 |
| 17 | Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 32 mm. | Vnt | 3,0 |
| 18 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų. | Vnt. | 1,0 |
| 19 | Silikatinių plytų pertvarų mūras. | m3 | 0,36 |
| 20 | Sienų teptinė hidroizoliacija | m2 | 10,4 |
| 21 | Grindų teptinė hidroizoliacija, tepant 2 kartus. | 100 m2 | 0,1423 |
| 22 | Ventiliacijos vamzdynų montavimas | 10 m | 1,2 |
| 23 | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinamas specialiais fiksatoriais). | Vnt. | 1,0 |
| 24 | Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas. | Vnt. | 1,0 |
| 25 | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm. | 100 m2 | 0,1423 |
| 26 | Gipso kartono plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso. | 100 m2 | 0,1423 |
| 27 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis). | 100 m2 | 0,1423 |
| 28 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis). | 100 m2 | 0,1423 |
| 29 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsiskverbiančiais gruntais voleliu. | 100 m2 | 0,1423 |
| 30 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais. | 100 m2 | 0,1423 |
| 31 | Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 14,23 |
| 32 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis. | 100 m2 | 0,4444 |
| 33 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100 vnt. |  0,04 |
| 34 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2). | m2 | 1,64 |
| 35 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų. | Vnt. | 2 |
| 36 | Maišytuvų su dušo įranga montavimas. | Vnt. | 2 |
| 37 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu.  | 100 m2 | 0,7757 |
| 38 | Sienų pagrindo išlyginimas sausais mišiniais. | m2 | 77,57 |
| 39 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. | 100 m | 0,22 |
| 40 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmas 1,00 storio sluoksnis). | 100 m2 | 0,7757 |
| 41 | Sienų vidinų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1,00 storio sluoksnis). | 100 m2 | 0,7757 |
| 42 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu. | 100 m2 | 0,7757 |
| 43 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais. | 100 m2 | 0,7757 |
| 44 | „Amstrong“ tipo akustinių lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600\*600 mm įrengimas. | m2 | 55,81 |
| 45 | Dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose. | 100 m. | 0,25 |
| 46 | Elektros jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų). | 100 vnt. | 0,01 |
| 47 | Elektros rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. | 100 vnt. | 0,01 |
| 48 | Grindų pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas. | 100 m2 | 0,5562 |
| 49 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais. | m2 | 12 |
| 50 | Linoleumo danga, klijuojant, glaistant pagrindą ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostes | 100 m2 | 0,5581 |
| **PATALPOS 1-146; 1-147** |
| 51 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100 vnt. | 0,09 |
| 52 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas. | Vnt. | 1,0 |
| 53 | Durų varčių išėmimas. | Vnt. | 1,0D |
| 54 | Durų staktų išėmimas. | Vnt. | 1,0D |
| 55 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas. | m | 1,0 |
| 56 | Aklių įstatymas į vandentiekio vamzdyną.  | Vnt. | 2,0 |
| 57 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių. | 100 m2 | 1,08 |
| 58 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu. | 100 m2 | 1,08 |
| 59 | Vidaus paviršių 12 mm. Storio viensluoksnis tinkas. | 100 m2 | 0,68 |
| 60 | Sienų pagrindo išlyginimas. | m2 | 108,65 |
| 61 | Kanalizacijos stovo aptaisymas lengvais profiliais CD. | 100 m2 | 0,042 |
| 62 | Paviršių aptaisymas, prisukant gipso kartono plokštėmis. | 100 m2 | 0,042 |
| 63 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. | 100 m | 0,22 |
| 64 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmas 1,00 storio sluoksnis). | 100 m2 | 1,08 |
| 65 | Sienų vidinų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1,00 storio sluoksnis). | 100 m2 | 1,08 |
| 66 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. | 100 m2 | 1,08 |
| 67 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais. | 100 m2 | 1,08 |
| 68 | „Amstrong“ tipo akustinių lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600\*600 mm įrengimas. | m2 | 62,42 |
| 69 | Dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose. | 100 m | 0,35 |
| 70 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100 vnt. |  0,08 |
| 71 | Elektros jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų). | 100 vnt | 0,01 |
| 72 | Elektros jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo). | 100 vnt | 0,01 |
| 73 | Elektros rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. | 100 vnt. | 0,05 |
| 74 | Seno linoleumo nuėmimas. | m2 | 62,42 |
| 75 | Klijų pašalinimas nuo grindų paviršių. | 100 m2 | 0,6242 |
| 76 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu. | 100 m2 | 0,6242 |
| 77 | Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 55,81 |
| 78 | Linoleumo danga, klijuojant, glaistant pagrindą ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostes | 100 m2 | 0,0661 |
| 79 | Apdailos plokščių, pritvirtintų prie sienų, išsrdyms. | m2 | 44,2 |
| 80 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų. | t. | 3,8 |
| 81 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km. Atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 3,8 |
| 82 | Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant. | 100 m | 0,3054 |
| **PATALPOS 1-149; 1-150** |
| 83 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100 vnt. | 0,09 |
| 84 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių. | 100 m2 | 0,8823 |
| 85 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu. | 100 m2 | 0,8823 |
| 86 | Vidaus paviršių 12 mm. Storio viensluoksnis tinkas. | 100 m2 | 0,4622 |
| 87 | Sienų pagrindo išlyginimas. | m2 | 88,23 |
| 88 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais. | 100 m | 0,18 |
| 89 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmas 1,00 storio sluoksnis). | 100 m2 | 0,8823 |
| 90 | Sienų vidinų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1,00 storio sluoksnis). | 100 m2 | 0,8823 |
| 91 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu. | 100 m2 | 0,8823 |
| 92 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais. | 100 m2 | 0,8823 |
| 93 | „Amstrong“ tipo akustinių lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600\*600 mm įrengimas. | m2 | 62,42 |
| 94 | Dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose. | 100 m | 0,38 |
| 95 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100 vnt. |  0,09 |
| 96 | Elektros jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų). | 100 vnt | 0,01 |
| 97 | Elektros jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo). | 100 vnt | 0,05 |
| 98 | Seno linoleumo nuėmimas. | m2 | 62,42 |
| 99 | Betono ardymas rankiniu būdu. | 100 m2 | 0,4467 |
| 100 | Grindų betonavimas | 100 m2 | 0,4467 |
| 101 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2). | m2 | 1,845 |
| 102 | Veidrodžių pritvirtinimas prie sienos | m2 | 10,0 |
| 103 | Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 62,42 |
| 104 | Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant. | 100 m | 0,48 |
| 105 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo. | m3 | 2,45 |
| 106 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo. | m2 | 36,22 |
| 107 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų. | t. | 3,45 |
| 108 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km. Atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 3,45 |
| 109 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais. | m2 | 12,0 |